Приложение № 2

к Договору № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ФБУ «Краснодарский ЦСМ»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20 \_\_\_\_г**. «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**20\_\_\_\_г.

**Перечень**

**мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников во время производства работ на территории**

**Заказчика**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **Мероприятие** | **Срок проведения** | **Примечание** |
| **1. Организационные мероприятия** | |  |
| Назначить приказами ответственных за безопасную организацию работ в соответствии с требованиями норм и правил по охране труда. | До начала производства работ | Заказчик |
| Составить план мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ | До начала производства работ | Заказчик, исполнитель |
| Утвердить акт-допуск, который является основанием разрешения производства работ, для которых требуется акт-допуск. | До начала производства работ | Заказчик,  при необходимости |
| Организовать производство совместных (выполняемых разными зависимыми работодателями одновременно работ на территории Заказчика и совмещаемых (выполняемых разными зависимыми работодателями одновременно разных работ) на территории Заказчика. Составить график совместных и совмещаемых работ. | До начала производства работ | Заказчик, исполнитель, при необходимости |
| Обеспечить допуск к работам, координацию и информирование работников, производящих работы (оказывающих услуги) на территории Заказчика. | Постоянно | Заказчик |
| Организовать непрерывную связь и координацию зависимых работодателей, производящих работы (оказывающих услуги) на территории до начала, во время и после окончания работ. | Постоянно | Заказчик |
| Проводить мониторинг хода производства работ и изменения условий труда на территории Заказчика по утвержденному порядку. | Постоянно | Заказчик |
| Составить и согласовать схемы подключения потребителей к энергоносителям на территории Заказчика (электроэнергия, кислород, газ, вода, пар, сжатый воздух и другие). | До начала производства работ | Заказчик |
| Провести инструктирование по охране труда, учитывающего специфику организации Заказчика и проведения работ на его территории работников (руководителей, специалистов по охране труда, уполномоченных по охране труда) работодателей, производящих работы (оказывающих услуги) на территории. | До начала производства работ | Заказчик |
| Раздать инструкции по охране труда, учитывающих специфику проведения соответствующих работ на территории Заказчика. | До начала производства работ | Заказчик |
| Обеспечить работников подрядной организации документацией по охране труда, в том числе в электронном виде. | До начала производства работ | Заказчик |
| Проводить мониторинг соблюдения требований охраны труда. | Постоянно | Заказчик |
| **2. Технические мероприятия** | |  |
| Обеспечить доступ уполномоченным работникам для проведения контроля за безопасным производством работ, в том числе с помощью приборов, устройств, оборудования и (или) комплекса (систем) приборов, устройств, оборудования, обеспечивающих дистанционную видео-, аудио- или иную фиксацию процессов производства работ на территории. | До начала производства работ | Заказчик |
| Установить на время выполнения работ в соответствии с проектной документацией предохранительных, защитных и сигнализирующих устройств (приспособлений), в том числе для производственного оборудования, в целях обеспечения безопасной эксплуатации и аварийной защиты. | До начала производства работ | Заказчик |
| Определить:   * границы опасных зон на время выполнения работ по действию опасных факторов на территории; * рабочие места, на которых работы выполняются по наряду-допуску; * места установки защитных ограждений и знаков безопасности. | До начала производства работ | Заказчик,  при необходимости |
| Нанести (на время выполнения работ и удалить после окончания работ) на производственное оборудование, органы управления и контроля, элементы конструкций, коммуникаций и на другие объекты сигнальные цветы и знаки безопасности, а также наименование и принадлежность оборудования. | До начала производства работ | Заказчик |
| Установить на время выполнения работ предохранительные, защитные и сигнализирующие устройства (приспособления) в целях обеспечения безопасной эксплуатации и аварийной защиты паровых, водяных, газовых, кислотных, щелочных, расплавных и других производственных коммуникаций, оборудования и сооружений. | До начала производства работ | Заказчик |
| Принять меры по снижению уровня воздействия, в том числе за счет изменения графика работ, или устранение влияния вредных производственных факторов на работников на их рабочих местах. | До начала производства работ | Заказчик |
| При необходимости установка новых и реконструкция имеющихся на территории средств коллективной защиты, отопительных и вентиляционных систем, систем кондиционирования, тепловых и воздушных завес с целью обеспечения нормативных требований охраны труда по микроклимату и чистоты воздушной среды на рабочих местах работодателей на территории. | До начала производства работ | Заказчик,  при необходимости |
| Обеспечить естественное и искусственное освещение на территории и на рабочих местах, в служебных и бытовых помещениях, местах прохода по территории Заказчика. | До начала производства работ | Заказчик |
| Организацию уборки территории и производственных помещений, своевременного удаления и обезвреживания отходов производства, являющихся источниками опасных и вредных производственных факторов, очистки воздуховодов и вентиляционных установок, осветительной арматуры, окон, фрамуг, световых фонарей | Постоянно | Заказчик |
| Проверить устройство тротуаров, переходов, галерей, в том числе временных на время проведения работ, а также изменить маршруты движения транспорта на территории в целях обеспечения безопасности работников. | До начала производства работ | Заказчик |
| **3. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты** | |  |
| Определить места хранения средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ), особенностей их использования (при наличии) и мест утилизации работниками одноразовых СИЗ на территории Заказчика, СИЗ от поражения электрическим током (при выполнении работ в условиях повышенной опасности поражения электрическим током), дежурных СИЗ, предусмотренных правилами и нормами охраны труда для выполнения конкретных видов работ. | До начала производства работ | Заказчик |
| Определить места хранения, особенностей использования (при наличии) и мест утилизации работниками смывающих и (или) обезвреживающих средств. | До начала производства работ | Заказчик |
| **4. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия** | |  |
| Определить месторасположение на территории Заказчика аптечек для оказания первой помощи на время выполнения работ (услуг). | До начала производства работ | Заказчик |
| Подготовить комнаты для отдыха в рабочее время, помещения и комнаты психологической разгрузки. | До начала производства работ | Заказчик |
| Определить порядок совместного использования имеющихся на территории Заказчика санитарно-бытовых помещений (гардеробные, душевые, умывальные, санузлы). | До начала производства работ | Заказчик |
| Определить порядок совместного использования имеющихся на территории Заказчика комнат обогрева, охлаждения, приема пищи. | До начала производства работ | Заказчик |
| Проинформировать о месторасположении и режиме работы, имеющихся на территории Заказчика здравпунктов (фельдшерские или врачебные для территорий крупных подразделений). | До начала производства работ | Заказчик |
| Обеспечить беспрепятственный допуск автомобилей скорой медицинской помощи на территорию Заказчика с сопровождением ее к месту несчастного случая. | Постоянно | Заказчик |

\**при необходимости в графе «Примечание»вносится необходимая информация*